Rheonik质量流量计	选 型 参 数 表

	用户名称：
	
	日期：
	


	联 系 人：
	
	手机：
	

	联系方式：
	办公电话：
	
	电邮：
	

	
最终用户：
	单位名称：
	

	
	所在区域：
	                       省 ( 市 )   市






传感器

工艺参数及要求


	介质名称：
	液体	□	气体	□

	操作压力：
	

	操作温度：
	

	
流量
	最大
	

	
	正常
	

	
	最小
	

	操作密度：
	

	介质粘度：
	

	管道材料：
	                                                 

	过程连接：
	

	压损要求：
	

	精度要求：
	



变送器
	供电电源：
	24VDC □	115AC □	230AC □

	安装方式：
	就地 □	机柜盘装 □	机柜导轨 □	一体化 □

	输出信号：
	脉冲□	频率□	RS485□	4-20mA□	HART□	Profibus□	Modbus□

	就地显示：
	需 要 □ 不 需 要□

	防爆要求：
	

	其 他 ：
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